##

## Załącznik nr 2 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia:**

CPV – 35200000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny.

**Przedmiot zamówienia**: **Dostawa wyważacza hydraulicznego do drzwi**

1. **Wymagania techniczne i funkcjonalne elementów zestawu:**

**Wyważacz hydrauliczny do drzwi z zasilaniem akumulatorowym:**

a) Maksymalne ciśnienie robocze – 720/72 bar/MPa;

1. Maksymalna siła rozpierania nie mniejsza niż – 71/7,2 kN/t;
2. Maksymalna długość narzędzia zsuniętego - 728 mm;
3. Minimalna długość narzędzia rozsuniętego - 1028 mm;
4. Całkowity skok rozprowadzający - 300 mm;
5. Waga urządzenia bez akumulatora nie większa niż - 12,4 kg;
6. Waga urządzenia gotowego do pracy nie większa niż- 13,4 kg;
7. Ochrona IP co najmniej IP54;
8. Max. wymiary (AxBxC) 193x728x277 mm;
9. Minimalny zakresy temperatury pracy urządzenia (-15 ÷ +50)°C;
10. **Akumulator Li-Ion dedykowany do oferowanego wyważacza – 2 szt.**
11. Min. pojemność akumulatora - 5 Ah;
12. Max. waga - 1 kg;
13. **Ładowarka dedykowana do oferowanego akumulatora – 2 szt.**
14. Napięcie zasilania AC: 220-240 V; 50-60 Hz, ;
15. **Noszak dedykowany do oferowanego wyważacza**
16. **Wymagania w zakresie znakowania i cechowania:**
	* + 1. Urządzenie musi posiadać indywidualne oznakowanie zawierające numer seryjny
			oraz typ/model/wersję.
17. **Wymagania dotyczące gwarancji:**
	* + 1. Gwarancja minimum 24 m-ce;
			2. Okres gwarancji obejmuje wszystkie elementy zestawu.
18. **Pozostałe wymagania:**
	* + 1. Urządzenie użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.